**Конфигурация:**

Intel VT-501 / NoName 256 DIMM / Unknown ISA Video Card

**AMD**

*Вольтаж: 3,3 V*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 75 | 90 | 90 | - |
| x 2,0 | - | - | - | 75 |
| x 2,5 | - | - | - | 75 |
| x 3,0 | 75 | 90 | 90 | - |

**Intel Pentium**

*Вольтаж: 3,3 V*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | 166 | 180 | 200 |
| x 2,0 | 125 | 133 | 150 | 166 |
| x 2,5 | 125 | 133 | 150 | 166 |
| x 3,0 | 150 | 166 | 180 | 200 |

**IBM**

*Вольтаж: 3,3 V*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | - | - | - |
| x 2,0 | 100 | - | 120 | 133 |
| x 2,5 | 100 | 110 | 120 | 133 |
| x 3,0 | 150 | - | - | - |

**Cyrix MI**

*Вольтаж: 3,3 V*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | 150 | 180 | - |
| x 2,0 | 100 | 110 | 120 | 133 |
| x 2,5 | 50 | 50 | 60 | 66 |
| x 3,0 | - | - | - | - |