Попытки разгона системной платы **ASUS P5AB** с процессорами:

* **AMD K5/90**
* **Intel Pentium 55C**
* **IBM**
* **Cyrix MI**

ОЗУ: **NoName 256 DIMM** (x2)

Видеокарта: **Unknown ISA Video Card**

**AMD** (3,3 V)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 75 | 90 | 90 | - |
| x 2,0 | - | - | - | 75 |
| x 2,5 | - | - | - | 75 |
| x 3,0 | 75 | 90 | 90 | - |

**Intel Pentium** (2,8 V)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | 166 | 180 | 200 |
| x 2,0 | 125 | 133 | 150 | 166 |
| x 2,5 | 125 | 133 | 150 | 166 |
| x 3,0 | 150 | 166 | 180 | 200 |

**IBM** (3,3 V)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | - | - | - |
| x 2,0 | 100 | - | 120 | 133 |
| x 2,5 | 100 | 110 | 120 | 133 |
| x 3,0 | 150 | - | - | - |

**Cyrix MI** (3,3 V)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50 MHz | 55 MHz | 60 MHz | 66 MHz |
| x 1,5 | 150 | 150 | 180 | - |
| x 2,0 | 100 | 110 | 120 | 133 |
| x 2,5 | 50 | 50 | 60 | 66 |
| x 3,0 | - | - | - | - |